Gabarit et plans types pour feux de circulation - Ville de Laval
v01r00-03
Juin 2025

1. Copier le fichier DST du jeu de feuilles et renommer avec un nom approprié.

2. Créer un fichier DWG pour chaque feuillet à partir du jeu de feuille (sélectionner le gabarit DWT et choisir le plan type désiré). Le gabarit pour créer les feuillets est: VL-FC-2024_v01r00-03.dwt.

3. Remplir les informations à même les propriétés du jeu de feuilles. Pour chaque feuillet, le nom du fichier DWG doit être synchronisé avec la propriété du "titre du feuillet" (utilisée pour le numéro du plan) dans le jeu de feuilles. Le numéro de chaque feuillet doit correspondre aux trois derniers chiffres du numéro du plan. Le titre du projet doit être inscrit dans la propriété "Description" du jeu de feuilles. Le titre imprimé de chaque feuillet doit être inscrit dans la propriété "Description du feuillet" dans le jeu de feuilles (ne pas confondre avec la propriété "titre du feuillet" qui est utilisée pour le numéro complet du plan afin de permettre à AutoCAD de maintenir la synchronisation de numéro de plan avec le nom de chaque fichier DWG). Voir la note au dessinateur sur le plan type "ED" (État des lieux et démolition) pour le détail des propriétés du jeu de feuilles à utiliser. Le titre de chaque feuillet n'est pas pré-écrit dans chaque plan type parce qu'il doit être inscrit dans la propriété "Description du feuillet" à même le jeu de feuilles après avoir créé chaque feuillet; une suggestion de titre est indiquée en note au concepteur sur chaque plan type.

4. Les dessins de détail typiques sont déjà insérés à même chaque plan type dans le gabarit DWT. Le concepteur doit se référer aux notes au concepteur sur chaque plan type. Le concepteur doit vérifier et, au besoin, adapter les dessins de détail pour chaque projet en prenant soin d'aviser la Ville des modifications apportées par rapport aux dessins types. 

5. Si un dessin de détail type dans un feuillet déjà créé doit être être mis à jour à partir d'un fichier externe (nouveau dessin de détail DWG ou nouveau gabarit DWT), le dessinateur doit porter attention au fait que plusieurs détails types comportent des blocs imbriqués. Afin que le détail type soit entièrement mis à jour, il importe de supprimer le bloc du dessin de détail et de purger les blocs inutilisés avant d'insérer le bloc de la nouvelle version du détail type. Si le nouveau bloc est inséré avec l'option de redéfinir le bloc existant mais sans exécuter les étapes préalables décrites ci-dessus, les blocs imbriqués dans le détail type ne seront pas mis à jour.

6. Certains fichiers de support sont également fournis dans le sous-dossier SUPPORT, incluant des fichiers:
-  CTB (color-dependant plot style table)
-  SHX (shapes)
-  PAT (hatches)
-  LIN (linetypes)

7. Le gabarit pour créer le fichier d'une référence externe (XREF) pour les feux est: VL-FC-XREF_v01r00-03.dwt.

8. Les symboles sont disponibles dans les sous-dossiers suivants:
-  SYMBOLES\SFEU (symboles pour les ouvrages de feux de circulation)
-  SYMBOLES\LEGetUTI (légendes pour feux et autres symboles)

9. Pour les éléments en mode objet: monter les plans avec une ou plusieurs références externes (XREF) par discipline. Tout doit être géoréférencé correctement. Pour les feux de circulation: monter un seul fichier XREF par système de feux (i.e. par coffret de contrôle) et par projet; ce XREF doit comprendre la démolition, l'existant à conserver et le proposé sur les calques appropriés.

10. Pour transmettre les fichiers CAD à la Ville, le dessinateur doit utiliser la fonction "eTransmit" d'AutoCAD.
-  Ne pas cocher l'action "Bind External References"
-  Cocher au minimum les options suivantes: 
 . "Include fonts"
 . "Include textures from materials"
 . "Include files from data links"
 . "Include sheet set data and files"
