Commencer la validation du composant | Conduite BÉTON Rectangulaire

Commencer le test d'auto-validation de la famille de composants
Auto-validation de la famille de composants terminée, aucune erreur trouvée
OK: ID de rangées de table de base validées
OK: paramètre du domaine du composant validé -- Pipe_Domain
ERREUR: paramètre de type de composant non validé
OK: paramètre du sous-type de composant validé -- Indéfini
OK: paramètre de description de composant validé -- Conduite rectangulaire
OK: paramètre de nom de composant validé -- Conduite BÉTON Rectangulaire
OK: paramètre de nom de la taille de composant trouvé
OK: ID de famille de composants unique validé -- 6A8FC137-074F-4298-95AF-3657582167BA
OK: paramètre de version des données validé, version = 2.0
OK: rangée de table étendue d'échantillon correctement créée
 
Commencer la validation de l'utilisation du calc.
OK: paramètre calc. PrtSN utilise le contexte=Catalog_PartSizeName
OK: paramètre calc. LenA1 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA2 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
 

Commencer la validation de la table du composant de canalisation | Type =  Canalisation
OK: requête correctement validée

OK: composant validé | VL-Canalisations Rectangulaires\Conduite BÉTON Rectangulaire.xml
