Commencer la validation du composant | AeccStructRectHeadwall_Metric

Commencer le test d'auto-validation de la famille de composants
Auto-validation de la famille de composants terminée, aucune erreur trouvée
OK: paramètre du domaine du composant validé -- Structure_Domain
ERREUR: paramètre de type de composant non validé
OK: paramètre du sous-type de composant validé -- Indéfini
OK: paramètre de description de composant validé -- Tête de buse rectangulaire en béton SI
OK: paramètre de nom de composant validé -- AeccStructRectHeadwall_Metric
OK: paramètre de nom de la taille de composant trouvé
OK: ID de famille de composants unique validé -- 122E7F3A-B4D4-44E0-9326-0BCE8EF4FD3D
OK: paramètre de version des données validé, version = 2.0
OK: rangée de table étendue d'échantillon correctement créée
 
Commencer la validation de l'utilisation du calc.
OK: paramètre calc. PrtSN utilise le contexte=Catalog_PartSizeName
OK: paramètre calc. LenA1 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA2 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenB1 utilise le contexte=Geometry_Distance3D
OK: paramètre calc. SBSL utilise le contexte=StructLength
OK: paramètre calc. SBSW utilise le contexte=StructWidth
 
OK: requête correctement validée

OK: composant validé | Inlet-Outlets\AeccStructRectHeadwall_Metric.xml
