Commencer la validation du composant | AeccStructRectWingedHeadwall_Metric

Commencer le test d'auto-validation de la famille de composants
Auto-validation de la famille de composants terminée, aucune erreur trouvée
OK: paramètre du domaine du composant validé -- Structure_Domain
ERREUR: paramètre de type de composant non validé
OK: paramètre du sous-type de composant validé -- Indéfini
OK: paramètre de description de composant validé -- Ouvrage rectangulaire avec mur en aile SI
OK: paramètre de nom de composant validé -- AeccStructRectWingedHeadwall_Metric
OK: paramètre de nom de la taille de composant trouvé
OK: ID de famille de composants unique validé -- 667FFEAD-A0C4-4752-8002-3F82271CB353
OK: paramètre de version des données validé, version = 2.0
OK: rangée de table étendue d'échantillon correctement créée
 
Commencer la validation de l'utilisation du calc.
OK: paramètre calc. PrtSN utilise le contexte=Catalog_PartSizeName
OK: paramètre calc. LenA1 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA3 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA4 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA5 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA7 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. LenA9 utilise le contexte=Geometry_Distance2D
OK: paramètre calc. SBSL utilise le contexte=StructLength
OK: paramètre calc. SBSW utilise le contexte=StructWidth
OK: paramètre calc. WPOf3 utilise le contexte=Geometry_WorkplaneOffset
 
OK: requête correctement validée

OK: composant validé | Inlet-Outlets\AeccStructRectWingedHeadwall_Metric.xml
